DIRAC out:120 bits data to Level 2clusterfinder

VME Crate

CRATE SUM

CRATE SUM

VRC

TRACER

DIRAC E PLG

DIRAC E CEN

DIRAC W CEN

DIRAC W PLG

DIRAC W PLGTo Global Level 1

Crate Summary out:20 bits trigger 10 bits Et, wedge 0 2 bit x 5 triggers 10 bits Et, wedge 1 1 bit x 10 triggers

Level 1 Calorimeter Crates6 VME Crates 1 DIRAC = 6 eta x 1 phi x ( HAD + EM)16 DIRAC CARDS24 eta , 4 phi

to L1 Globalf=0,1,2,316 DIRAC CARDS24 eta , 4 phi to L1 Globalf=4,5,6,716 DIRAC CARDS24 eta , 4 phi to L1 Globalf=8,9,10,1116 DIRAC CARDS24 eta , 4 phi to L1 Globalf=12,13,14,1516 DIRAC CARDS24 eta , 4 phi to L1 Globalf=16,17,18,1916 DIRAC CARDS24 eta , 4 phi to L1 Globalf=20,21,22,23